|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FPGA | AFTAB | | AFTAB+PLA+STACK | | PLA+STACK | | |
| Resource | Available | Utilization | Utilization% | Utilization | Utilization% | Overhead | Overhead% | FPGA Utilization% |
| LUT | 63400 | 2884 | 4.5488959 | 3149 | 4.96687697 | 265 | 9.18862691 | 0.4179811 |
| FF | 126800 | 2601 | 2.05126183 | 3505 | 2.76419558 | 904 | 34.7558631 | 0.7129338 |

Xilinx - Artix-7 - xa7a100tcsg324-2i