|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FPGA | AFTAB | | AFTAB+PLA+STACK | | PLA+STACK | | |
| Resource | Available | Utilization | Utilization% | Utilization | Utilization% | Overhead | Overhead% | FPGA Utilization% |
| LUT | 63400 | 2860 | 4.511041009 | 3184 | 5.022082019 | 324 | 11.32867133 | 0.511041009 |
| FF | 126800 | 2602 | 2.052050473 | 3505 | 2.764195584 | 903 | 34.70407379 | 0.71214511 |

Xilinx - Artix-7 - xa7a100tcsg324-2i