|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FPGA | AFTAB | | AFTAB+PLA+STACK | |  |  |  |
| Resource | Available | Utilization | Utilization% | Utilization | Utilization% | Overhead | Overhead% | FPGA Overhead% |
| LUT | 63400 | 2860 | 4.51104101 | 3220 | 5.07886435 | 360 | 12.5874126 | 0.5678233 |
| FF | 126800 | 2602 | 2.05205047 | 3505 | 2.76419558 | 903 | 34.7040738 | 0.7121451 |

Xilinx - Artix-7 - xa7a100tcsg324-2i